采购需求

**一、相关说明**

* + 1. 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；
    2. 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

**二、商务要求：**

1.合同履行期限：90日历天。

2.供货（服务）地点：河南省焦作市武陟县谢旗营镇。

3.质量标准：合格。

4.质量保证期：1年。

5.付款方式：签订合同后支付合同金额的30%,设备全部进场后支付至合同总价的60%,设备全部安装调试后支付至合同总价的80%,验收合格后付至合同金额的100%。

**三、其他要求：**

1、验收要求：

1.1 在采购人需要时由成交人送货至采购人指定地点；

1.2 采购人负责验收，成立验收小组。成交供应商提供产品检验合格证、使用说明书以及相关的技术资料。

2、售后服务及培训要求：

2.1 供应商提供详细的售后服务承诺。

2.2 供应商免费提供所供设备的安装服务并现场培训采购人学会使用。

3、本项目为两栋鹌鹑养殖舍采购配套设备，每栋鹌鹑养殖舍基本数据如下：

**3.1 单栋棚舍规格：净尺寸 长\*宽=74米\*14米，房边至地面高3.7米；**

**3.2单组笼具尺寸：1.2米（长）×0.66米（宽）；**

**3.3单栋列数/组数/总组数：6列×53组=318组；**

**3.4单栋饲养量：165360只。**

**四、采购内容及技术要求**

1.本项目的核心产品为：**笼具骨架：**1.2米长0.66米宽2门鹌鹑笼 （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **主要技术参数、性能、配置等要求** | **数量/单位** | **所属行业** |
| 1 | **笼具骨架**：1.2米长0.66米宽2门鹌鹑笼 | 网片锌铝铪金丝，饮水为20mm\*20mm方管乳头，食槽为锌镁铝板制作 自制工艺，杜绝抛料,含清洁刷 ，塑料笼门，传送带，捡蛋带，托轮，减压水阀调节前后端水压力，水位更稳定，C型钉等。框架用275g高锌板。 | 636组 | 工业 |
| 2 | **清粪系统**：纵向输粪头尾架及动力传动装置 | 配置CV32-160S-1.5KW齿轮电机，主架用275g高锌板激光切割一体成型,横向出粪配置CH32-25S-1.5KW电机，横向出粪直接送至棚舍外，配防雨防晒盖板，杜绝雨水淋湿粪便。 | 12套纵向4套横向出粪 | 工业 |
| 3 | **喂料系统**：整栋上料 | 275g高锌板制作背斗式上料机,均匀下料、回料器防止饲料浪费，配RV75-100s-0.75KW，125绞龙高碳锰钢材质，配纯铜电机，料满自动启停，料塔配备称重系统连接环控可远程实时检测采食状态。 | 6套上料机，4套主料线配2个20吨料塔 | 工业 |
| 4 | **捡蛋系统**：捡蛋机系统 | 升降式捡蛋机，275g高锌板制作,配制纯铜1.5KW电机, 中央集蛋系统ABS棒，配伸缩百叶门捡蛋系统，自动升降感应开关确定位置，一键启停，配收蛋平台。 | 12套纵向2套横向 | 工业 |
| 5 | **环控系统：**环控设备 | 控制柜供电源电缆；压力传感器，温度传感器，湿度传感器，二氧化碳传感器，智能报警器，笼养主副柜10寸显示屏，含隔离压器。缺相 短路 停电报警 温度副压 自动控制 照明调光 风机控制，水帘，小窗自动开合，三面水帘布局配备保温板，根据棚舍温度自动开合角度，控制进风量。 | 2套 | 工业 |
| 6 | **整栋照明：**照明电箱 | 高亮度，低光衰，可调光，寿命达50000H以上，二次防水设计，防护等级IP67,耐高压水枪冲洗，配合调光控制柜可以实现渐变调光，按需补光更合理。LED光源+国标纯铜芯RVV护套电线。 | 2套 | 工业 |
| 7 | **配套辅料** | 含上料机导轨，PVC管，清粪机角铁，30mm\*50mm方管 40mm\*40mm角铁 3\*1.5电缆线 3\*1.0电缆线，2\*0.5信号线，95料线125PVC管 10#槽钢 25主水管 水桶 75#圆管 25#圆管 水管配件等。 | 2套 | 工业 |

**五、需要落实的政府采购政策**

**（一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策**

**促进中小企业发展扶持政策**：

1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

　　2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（投标文件中附扫描件或复印件）**，不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

**采购人根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的拒绝参与本项目投标。**

**（二）节能产品、环境标志产品**

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书**（投标文件中附扫描件或复印件）**，否则不予认定。